Orange colour = RGB(255,128,28)

**+**

**R**

**G**

**B**

**- 12-24V +**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  | | |  |  | | --- | --- | |  |  | | | **RGB LED**  **CONTROLLER** | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | IN = 3x5A  UN = 12-24V | | rgb-w-50 bulb | | TYPE | UNIV 3.8.0.x | | | S/N | 000005D8h | | | |  | | **hapcan.com** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  | | |  |  | | --- | --- | |  |  | | | **STEROWNIK**  **RGB LED** | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | IN = 3x5A  UN = 12-24V | | rgb-w-50 bulb | | TYP | UNIV 3.8.0.x | | | S/N | 000005D8h | | | |  | | **hapcan.com** | |